**壁挂式等离子空气消毒机技术参数及功能配置要求**

壁挂式等离子空气消毒机：适用体积≥100m3

（一）、主要技术参数

1、电 源: 220V/50Hz。

2、输入功率：≤55W。

3、★消毒效果：设备持续工作2小时，可使100m3以内房间空气中的自然菌的消亡率≥98%，达到消毒合格要求。

4、★消毒净化风量：壁挂式≥100 m3 。

5、★等离子体电子密度值5.05×1017—7.71×1017m-3 。

6、工作环境：温度范围：-10°C~40°C 湿度：≤90% 大气压力范围：86kPa~106kPa。

7、消毒净化方法：等离子体。

8、★消毒时空气中的臭氧量：＜0.05mg/m3 。

9、噪音：≤50dB（A）。

10、★等离子体发生器使用寿命≥20000小时。

（二）、功能与配置

1、人机共存。

2、优质铝合金滑动面板。

3、提供手动、自动、定时三种工作； 模式供用户自由选择。

4、★ LCD高清数字动态液晶显示屏

5、★ 屏幕上可显示累计消毒时间

6、智能故障提示。

7、风速可调 。

8、免打扰省电设计。

（三）、★ 提供电气安全检测报告，提供疾控中心消毒检测报告，等离子体寿命检测报告，等离子体密度检测报告。

注:带★号的参数必须满足，不带★的参数负偏离不得超过3项（含小项）。

**移动式等离子空气消毒机**

1. 电源：220V/50Hz，输入功率：≤55W
2. 消毒效果：设备持续工作2小时，可使100m³以内房间空气中的自然菌的消杀率≥98%
3. 消毒时空气中的臭氧量＜0.05mg/m³
4. LCD高清数字动态液晶显示器
5. 屏幕上可显示累计消毒时间
6. 投标文件中提供电气检测报告、消毒检测报告、等离子体密度报告复印件
7. 提供≥1年的免费质保
8. 所有参数必须全部满足。
9. 投标人（制造商或销售商）需在安徽省内设有分公司或代理商等售后服务机构（投标文件中提供营业执照复印件）
10. 所投产品为2017年1月1日后生产的，以生产日期为准，且无被召回情况。