采 购 需 求

**一、测温闸机**

1、通道底座：可选配底座，配比规则：只需选配1台DS-K3B601-BASE650-S（302912834）；多通道时需增配DS-K3B601-BASE650-M（302912934），数量为通道数-12、二维码组件：可选配二维码QR25-232通道组件，组件不防水，孔位与人脸组件孔位共用，3146043563、使用环境：若与QR25-232二维码组件搭配，仅限室内使用4、产品尺寸：1500mm\*200mm\*960mm5、通道宽度：550mm-1100mm6、设备容量：支持6万张普通卡、3千张来宾卡、5千枚指纹（指纹模组）、18万条事件记录7、通行速度：20-60人每分钟，受人员情况和通行模式影响8、红外对数：12对9、门翼材质：不锈钢圆管/有机玻璃(可选)10、箱体壁厚：1.2mm11、电压功率：AC 100~240V/50~60HZ/ 单通道（一组通道）额定功率：320W12、工作温度：-20℃~70℃13、物理接口：TCP/IP,I/O,RS232,RS48514、整机(设备和包装)重量：L:约 67Kg ；M: 约83Kg ；R: 约70Kg15、高级功能：翻越报警；分时段管控，最多支持8个时段常开、常闭模式设定；反潜回功能，单通道反潜回，多通道跨主机反潜回

**二、人脸测温组件**

【测温、人脸识别】1、设备外观：采用7英寸触摸显示屏，200万像素双目摄像头，面部识别距离0.5m-1.5m；2、设备容量：支持50000张人脸白名单，50000张卡，100000条记录存储；

3、体温检测：非接触式体温检测，温度检测距离在0.5m~1.5m之间，测温精度±0.5℃；4、认证方式：支持人脸识别、刷卡（需外接485或韦根读卡器）、刷卡+人脸（需USB身份证阅读器）、人证比对（需外接USB身份证阅读器），识别人员身份后获取该人员体温数据统一绑定，支持识别(ISC/云眸)访客二维码；5、通讯方式：有线网络、WiFi；6、设备接口： LAN\*1；RS485\*1；韦根\*1；USB \*1；门磁\*1；开门按钮\*1；报警输入\*2；电锁\*1；报警输出\*1；7、传感器类型：氧化钒(VOx)微测辐射热计（热成像测温）；8、工作电压：DC 12V/2A，需独立供电；9、使用环境：室内，无风环境；10、安装方式：通道安装；11、外观尺寸：126.6\*366.6\*122mm12、工作温度：0℃-50℃。

**三、二维码识别组件**

二维码组件，需配合专用扫码测温通道；通讯接口：RS232（自带RS232转RS485转接线）供电方式：DC 5V使用环境：室内工作湿度：5% to 95%（无凝结）工作温度：-20℃ to 60℃**四、速通闸机**

1. 产品尺寸：1500mm\*200mm\*960mm2、通道宽度：550mm-1100mm3、设备容量：支持6万张普通卡、3千张来宾卡、5千枚指纹（指纹模组）、18万条事件记录4、通行速度：20-60人每分钟，受人员情况和通行模式影响5、红外对数：12对6、门翼材质：不锈钢圆管/有机玻璃(可选)7、箱体壁厚：1.2mm8、电压功率：AC 100~240V/50~60HZ/ 单通道（一组通道）额定功率：320W9、工作温度：-20℃~70℃10、物理接口：TCP/IP,I/O,RS232,RS48511、整机(设备和包装)重量：L:约 67Kg ；M: 约83Kg ；R: 约70Kg12、防护等级：IP6513、高级功能：翻越报警；分时段管控，最多支持8个时段常开、常闭模式设定；反潜回功能，单通道反潜回，多通道跨主机反潜回
2. **其他**

本次采购自助验证闸机数量共10条，免费质保期≥1年，包括系统软件、运维等，设备终身维护，系统出现故障在24小时内赶到现场解决