**采购需求**

|  |  |
| --- | --- |
| **一、技术参数** | |
| **序号** | **技术要求** |
| ★1 | 所投产品可以与医院HIS系统无缝对接，直接接收HIS传输过来的处方信息，接口费用由中标人承担，我院所使用HIS系统为重庆中联医院信息系统（投标人在投标文件中承诺即可，无需证明）。 |
| ★2 | 患者可通过刷就诊卡、身份证、扫描处方条码等，通过电脑发出调动药品指令，短时间内将药品交给病人。 |
| ★3 | 设备必须满足发热门诊常规类包装药品（含口服液体）。 |
| 4 | 处方出药速度：6~25秒/处方 |
| ★5 | 发药准确率必须保证100%。 |
| 6 | 上药操作简单，储药库点亮指示灯引导加药。 |
| 7 | 同一种药品存放于多个药槽，可通过管理系统查询/添加/删除（修改）药品通道，便于药品包装更换。 |
| ★8 | 具备药品服用方法小票打印功能。 |
| 9 | 设备配置药槽数： 槽宽120mm≥7个、槽宽100mm≥16个、槽宽70mm≥24个、槽宽80mm≥30个、槽宽90mm≥27个，槽长度≥750mm。投标文件中列出所投产品配置药槽宽度及数量。 |
| 10 | 具备温湿度自动安全监测功能，温度要求在 10℃-20℃范围， 湿度要求在 35%-75%范围； |
| 11 | 取药环节全程语音提示。 |
| 二、其他要求 | |
| 1 | 所投产品免费质保期≥1年，终身提供技术支持（含电话和现场技术支持）。 |
| 2 | 所投产品为2022年1月1日以后生产产品。 |
| 3 | ★标参数必须满足（除技术要求中第1条）；非★标参数负偏离不得＞3项（含小项）。“★”参数【投标（响应）文件中须提供有资质的第三方检测（或试验或认证或评定或鉴定或注册或评估或评审）单位出具的产品检测（或试验或认证或评定或鉴定或注册或评估或评审）文件或产品彩页或产品生产厂家官网产品参数截图或产品技术（质量）证明书或产品使用（操作）说明书（手册），对该项参数予以验证。并于投标（响应）文件的规格响应表中（或其他地方）注明前述证明材料在投标（响应）文件中的页码（否则评审委员会可以视为该证明材料在投标文件中未提供），以利于评委查找。技术参数条款中对参数的证明材料另有要求的，从其要求。 |