**附件1**

**租赁复印机技术参数**

|  |  |
| --- | --- |
| 基本参数 | |
| 颜色类型 | [黑白](https://detail.zol.com.cn/copier/p9970/) |
| 涵盖功能 | [复印/打印/扫描](https://detail.zol.com.cn/copier/s5316/) |
| 速度类型 | [高速](https://detail.zol.com.cn/copier/s5319/) |
| 最大原稿尺寸 | [A3](https://detail.zol.com.cn/copier/s1294/) |
| 内存容量 | 标配：2GB+2GB SOP内存，最大：2GB+2GB SOP内存 |
| 硬盘容量 | 320GB |
| 供纸容量 | 标配纸盒：1200页，最大容量：4700页 |
| 介质重量 | 52-300g/㎡ |
| 双面器 | [标配](https://detail.zol.com.cn/copier/s4038/) |
| 网络功能 | [支持有线网络打印](https://detail.zol.com.cn/copier/p22232/) |
| 接口类型 | 标配：USB Host I/F  10Base-T/100Base-TX/1000Base-T（RJ-45网络接口）  选配：Wireless LAN(IEEE 802.11a/b/g/n)，Bluetooth，USB Server for Second Network Interface，Bidirectional IEEE 1284/ECP，USB 2.0 |

|  |  |
| --- | --- |
| 复印功能 | |
| 复印速度 | 60cpm |
| 复印分辨率 | 600×600dpi |
| 预热时间 | ≤24秒 |
| 首页复印时间 | ≤2.9秒 |
| 连续复印页数 | [1-999页](https://detail.zol.com.cn/copier/s1284/) |
| 缩放范围 | 25-400%（以1%为单位） |

|  |  |
| --- | --- |
| 打印功能 | |
| 打印控制器 | 标准配置 |
| 打印速度 | 60ppm |
| 打印分辨率 | 1200×1200dpi |
| 打印其它性能 | 网络协议：TCP/IP(IP v4，IP v6) |

|  |  |
| --- | --- |
| 扫描功能 | |
| 扫描控制器 | 标准配置 |
| 扫描速度 | ≥180ppm（双面） |
| 扫描分辨率 | 100dpi，200dpi，300dpi，400dpi，600dpi |
| 扫描其它性能 | 原稿尺寸：A3，A4，A5，B4，B5，B6  扫描到email：SMTP(Mail Server)Gateway and TCP/IP，POP，IMAP4  扫描到文件夹：SMB，FTP |

|  |  |
| --- | --- |
| 其它特性 | |
| 液晶显示屏 | 10.1英寸SOP智能触摸屏 |
| 主机尺寸 | ≥587×684×788mm |
| 电源 | AC 220-240V，50/60Hz，8A |
| 功率 | 最大：1780W，待机模式：48.8W，低功耗模式：0.82W |
| 系统平台 | Windows Vista/7/8/8.1/10/Server 2003/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2  Mac OS X v.10.7或更高  Sun Solaris，HP-UX，SCO OpenServer，Red Hat  Linux，IBM AIX，IBM iSeries/AS/400-using OS/400  Host Print Transform  SAP® R/3® |
| 其它特点 | TEC(典型能耗)：2.8kWh  支持300gsm的厚纸，内置V4.2安卓系统，内置红外人体检测传感器，3步内自动从睡眠模式启动 |
| 以上参数仅作为参考，招租机型可以为同档次机型（徽采云平台价格在5万元以上产品）。  须提供机器价格及产品截图。 | |