|  |  |
| --- | --- |
| **一、牙科用低速手机技术参数** | |
| 序号 | **技术要求** |
| ★1 | 采用进口钢球轴承，内置5套轴承，运转灵活 |
| 2 | 弯机采用扳手式的车针装取方式，夹持力大，安全可靠 |
| 3 | 传动比1:1 |
| ★4 | 额定转速≤40000rpm |
| ★5 | 弯机的夹持力≥45N |
| ★6 | 冷却形式：外部雾化冷却，与外喷水马达连接使用 |
| 7 | 与马达连接时，无振动，不发热 |
| ★8 | 可进行135度高温高压蒸汽消毒 |
| ★9 | 可以与符合国际标准制作的马达相连接 |
| ★10 | 用电动马达（空载电流≤0.3A）带动弯机加之负载，运转5秒后，  电流增量≤0.15A |
| 11 | 质保期≥1年 |
| **二、光固化灯性能参数** | |
| 序号 | **技术要求** |
| 1 | 电源输入：100V—240V、50Hz—60Hz、0.4A； |
| 2 | 电源输出：DC 5V/1A； |
| 3 | 波长：385-515nm； |
| ★4 | 光强：400mW/cm²—2500mW/cm²；可一秒钟固化： |
| 5 | 电池：2600mAh； |
| ★6 | Check龋齿检测模式：400mW/cm²-2500mW/cm²固化时间：30s,60s可快速检测出齿龋坏组织：Turbo高光模式：用于正畸模式：Normal普通光强模式 |
| ★7 | 底座自带光强测试，显示充电电量；灯头可360度旋转，不受角度限制，方便操作 |
| 8 | 全铝合金机身，经久耐用； |
| ★9 | 四颗灯珠，升级宽谱，同时输出蓝紫光适用于市面上所有树脂材料的理想固化；灯珠使用寿命长达8年： |
| ★10 | 大容量电池，充满电后大约可使用一个月； |
| 11 | 灯头可以360度旋转，方便医生操作； |
| ★12 | 恒流驱动技术，恒定光强输出，稳压恒定功率，不随电量下降而衰减。 |
| 13 | 质保期≥1年 |

注：“★”参数【投标（响应）文件中须提供有资质的第三方检测单位出具的产品检测文件或产品彩页或产品生产厂家官网产品参数截图或产品使用（操作）说明书（手册），对该项参数予以验证。并在投标文件的规格响应表中注明证明材料所在投标文件中的页码（否则评审委员会可以视为该证明材料在投标文件中未提供），以利于评委查找。】