**一次性使用眼科手术刀技术参数**

1. 参数要求（各型号，须含15°/3.0mm/隧道刀）
2. 产品由塑料手柄、刀片组成。刀片的材质为3Cr13不锈钢。射线灭菌，一次性使用。主要用于眼科手术中眼部组织的切割。
3. 15°：穿刺刀经过吸热钢化处理，可在初始切口处提供一个牢固准确并易于穿透的点。15°直头。
4. 3.0mm：单面刃精密裂隙手术刀可以轻易穿透组织，同时切割出一个宽度精确的切口，从而完全匹配超声乳化尖端。3.0mm，弯头，单面刃。
5. 隧道刀：月形隧道刀用于制作顺滑的巩膜隧道以促进创口愈合。刀片持续的锋利度几乎不会造成组织牵拉或变形。2.0mm，直头。
6. 有效期≥12个月。