**技术参数**

1.适用范围：

适用于临床输液、输血时保护输液、输血针孔，辅助固定输液针、输血针。

2.规格型号：70mm×35mm产品尺寸允差土5mm。

持粘性≤2.5mm。吸水垫的吸水率≥150%

产品应无菌，环氧乙烷残留量应不超过10μg/g。有效期≥两年

（备注：需提供样品）