**附件1**

**一、技术参数**

1.产品用途：作为手术设备附件，与高频发生器和/或射频发生器配合使用，或与吸引装置配套使用。供临床外科手术中皮肤、皮下组织、肌肉（括约肌）、肿瘤、各类软组织的电凝、切割、消融及止血的应用。

2.通过直径：≤5.0mm 工作长度：≥330mm

3.双动、直头。

4.可高温灭菌。

5.适用：德国爱尔博电子医疗仪器公司生产的erbe**VIO300S**高频电外科设备。

注：因各制造商产品注册名称等信息的差异，所以响应文件产品名称可以不限于询价文件名称，但产品功能必须满足临床使用要求。

**二、质保及售后服务**

1.提供原厂质保期≥1年（自验收合格之日起算起），保修期内免费更换零配件、免工时费。产品生命周期内终身维护。

2.需是2024年6月1日后生产的原装正规产品。

3.投标人向采购人提供保修服务，包括但不限于电话咨询服务、现场维修服务，保证1小时内响应， 8小时内到达故障现场，24小时内故障修复（不可抗拒力量下除外）。如24小时内无法修复的，应提供不低于原有设备档次的备用设备，以保障临床诊疗工作。

4.具有备件库及售后服务工程师，支持安装、调试及维修。

5.提供专业人员现场操作和培训。

**三、其他要求**

投标人报价低于预算总价50%的，应当在响应文件中详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因并附承诺函。