附件

服务清单（主要设施设备）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 运维设备名称 | 单位 | 数量 | 品牌 | 型号 | 安装时间 |
| 1 | 滑动式气密封电动门 | 扇 | 2 | 峻涛 |  | 2023.02 |
| 2 | 空调机组1 | 台 | 1 | 孚来美科 |  | 2023.02 |
| 3 | 空调机组2 | 台 | 1 | 孚来美科 |  | 2023.02 |
| 4 | 直膨外机1 | 台 | 1 | 孚来美科 |  | 2023.02 |
| 5 | 直膨外机2 | 台 | 1 | 孚来美科 |  | 2023.02 |
| 6 | 干湿分离吊桥 | 台 | 2 | 山东铭旭 | MXDQ-I | 2023.02 |
| 7 | 干湿合并吊桥 | 套 | 2 | 山东铭旭 | MXDQ-I | 2023.02 |
| 8 | 单臂吊塔 | 套 | 2 | 山东铭旭 | MX-DT04 | 2023.02 |
| 9 | 手术无影灯 | 台 | 2 | 康尔键 | KDLED700/500 | 2023.02 |
| 10 | 电动手术床 | 台 | 2 | 江苏赛康 | SKL-A | 2023.02 |

注：以上未列出但属于层流净化系统范围内的设施设备均属于本项目的维保范围。

维保工作内容

维保技术服务范围，包括但不限于：洁净手术部区域，包括手术室（2间万级，正负压手术间）及其生活区、办公区、无菌物品间、无菌器械间、麻醉物品间、预麻准备间、苏醒室、仪器间、清洗间、缓冲间等洁净走廊及相关辅助用房提供手术区域内层流净化设施设备及送、回、排风系统、自控系统日常保养维护；净化区域内配套供电系统、照明系统的维护保养；净化区域内的氧气、吸引、空气医用气体终端、阀门及设备的维护保养；净化区域内医用器具（含埋入式情报控制面板、计时器、保温柜、保冷柜、观片灯、传递窗、器械柜、药品柜、记录台；电动门、手动门、洗手池等）**及**手术室无影灯和吊塔的维护保养；循环风系统处理机组、新风系统处理机组及自控系统的维护保养；净化空调系统的维护保养（包含初、中、高效过滤器的清洗及更换）；手术室区域的洁净度（沉降法细菌最大平均浓度）、静压差、截面风速、换气次数、温湿度、噪音、照度等的自测，并保证通过具有检测资质机构检测；净化区域内的所有装饰（含墙面、吊顶及PVC地面）维护保养。其他为保障空气净化系统正常运行所采取必要的维护保养工作，并提供维护保养需更换的相关零配件及材料。注：未启用的手术间做待机维护。