附件1
采购需求

一、货物清单
	产品名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）

	气体质量流量计
	台
	4
	2300
	9200


注：因各制造商产品注册名称等信息的差异，采购需求中所列产品名称不限于询价文件所列名称，但产品用途与性能指标必须满足技术参数及临床使用要求。
二、技术参数
1、使用环境条件：环境温度0℃～40℃、相对湿度15％～80％；
2、工作压力：工作压力范围为0～0.6MPa；
3、准确度：不低于±1.5%；
4、量程范围：2-200L/min，不低于每小时12立方米；
5、电子显示瞬时流量最小读数为1L/min，LED≥3位（999L/min）；电子显示累积流量最小读数为0.01m3（10L），LED≥8位（999999.99m3）；
6、安装条件：传感器应水平或垂直安装（气体流向自下而上）在与其公称通径相应的管道上；
    7、供电电源：由频率为50Hz/220V交流电源供电；
8、设备采用热扩散原理。
三、质保及售后服务
（1）投标人所投产品应为推向市场的标准型产品，产品符合国家标准，性能稳定、可靠的原装正品，确保使用安全有效。
（2）投标人所投产品安装日期距离生产日期不超过6个月（以生产日期为准）。
（3）质保期≥2年。在产品使用过程中，确因产品性能缺陷、质量缺陷原因导致异常情况，供应商应及时邀请厂家技术人员解决问题，费用由其负责。因产品质量问题引起的医疗事故、医疗纠纷及不良事件和可疑不良事件等，供应商必须配合采购人做好相关协调工作，并承担违约责任及产生的相关费用。供应商所供产品，因包装标识、说明书及质量管理等不符合要求，被相关部门判为假、劣产品时，所产生的一切费用由其承担。
（4）供货期内，如产品质量差无法满足实际使用需求供应商承担违约责任。
四、其它要求
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