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体
	序号
	项目名称
	单位
	数量
	技术参数  

	
	1. 
	内镜清洗槽槽体
	台
	1
	1、槽体采用高分子复合材料（PMMA）吸塑而成，光滑平整，无锋角接缝；
2、材料抗菌、耐酸碱腐蚀、易清洁；
3、防泛水设计：前高后低，槽面向内侧倾斜5度，前端高于后端5 厘米。
4、槽内有容量刻度标识。
5、尺寸：500x709mm。

	
	2. 
	柜体/挂架
	组
	适用总长度
	1、不锈钢主体支架采用优质304不锈钢材质，厚度：1.5mm，防锈、坚固； 
2、柜门采用专业定制的整体烤漆或彩晶钢化玻璃材质，环保、防火、防潮、防划伤、易清洁、不变形；
3、柜体高：800mm。

	
	3. 
	功能背板
	组
	适用总长度
	1、槽体采用高分子复合材料（PMMA）吸塑而成，光滑平整，无锋角接缝；
2、材料抗菌、耐酸碱腐蚀、易清洁；
3、采用视觉方位倾斜式设计，造型美观且符合人体工程学；
4、与槽体组合拼接，用于安装功能性附件及控制面板。

	
	4. 
	给排水系统
	套
	1
	1、给水系统采用优质的PP-R冷热水管材和管件；
2、排水系统采用优质PVC钢丝排水软管及PVC-U专用排水管件；
3、符合GB/T 18742.2-2002中PP-R技术要求和SH-T 1750-2005技术要求。

	
	5. 
	专用龙头
	只
	1
	1、全优质SUS304不锈钢材质，可承受高酸碱环境的使用；
2、三折叠式，方便使用。

	其
他
附
件
	6. 
	照明光源
	个
	1
	具有优良的抗应力腐蚀开裂能力，峥流大功率LED灯杯，可调节光照方位，方便各角度照明，透光率95%。

	
	7. 
	面板控制器
	个
	1
	[bookmark: _GoBack]表面进口PC料，耐冲击，耐高温；一体成型。



