附件1
采购需求
一、技术参数
一、适用范围：本产品适用于电外科设备与附件或器械的连接。
二、结构组成：本产品由导电线、金属插头（粗针）和附件端口组成。
三、主要性能指标
1.外观：应光滑、无杂质、无裂纹。
2.长度：≥3米。
3.导线电阻：高频线缆的电阻应小于5Ω。
4.连接牢固度：导线与设备插头和器械插头连接后承受≥9N轴向拉力应无断裂。
[bookmark: _GoBack]5.本产品需匹配各品牌高频电刀（包括但不限于上海力申科学仪器有限公司生产的高频电刀主机，型号EB03；北京索吉瑞科技有限公司生产的北京泰科沃TAKTVOLL高频电刀主机，型号ES-300D；德国爱尔博电子医疗仪器公司生产的erbe高频电外科设备，型号VIO®300S等），并可重复使用。（响应文件中提供与主机兼容性承诺函）。
6.产品质保期：≥1年。
注：因各制造商产品注册名称等信息的差异，采购需求中所列产品名称不限于询价文件所列名称，但产品用途与性能指标必须满足技术参数及临床使用要求。
