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一、技术参数
1.产品符合：GB4351-2023、GB4066-2017
2.重量：5kg（充装误差符合GB4351-2023） 
3.外部材质：碳钢
4.使用温度范围：-20℃∽+55℃
5.灭火剂：干粉
6.灭火级别：6A233B
7.整体保修期≥2年（自采购人验收合格之日起计算）。含质量问题导致的压力不足、泄漏、部件损坏等。
二、供货要求
（一）供应商所供产品必须为全新出厂合格产品，符合国家现行相关法律法规、强制性国家标准及采购文件技术规格要求，且具有有效的国家强制性产品认证证书。
（二）供应商所供产品安装日期距生产日期不超过1个月。（以产品标签、标识或出厂证明资料为准）。在产品使用过程中，确因产品质量原因导致异常情况，供应商应邀请厂家技术人员解决问题，因产品质量问题引起的事故与一切后果，由供应商承担违约责任。
（三）供应商负责逐个拆卸并按采购人要求摆放到指定位置。
（四）供应商在运输和摆放的过程中灭火器出现损坏、压力不足等情况时必须无条件及时更换。
三、产品要求
（一）外观与标识要求‌
‌铭牌与信息‌：瓶身铭牌应牢固、清晰，内容包含产品名称、型号、灭火种类、灭火级别、使用温度范围、驱动气体名称及数量、充装压力、生产日期、制造商名称及地址等关键信息。严禁出现铭牌脱落、模糊不清或无法识别生产单位名称和出厂时间的情况。
‌钢印标识‌：筒体底部或指定位置应有清晰的生产日期钢印及厂家代码，确保可追溯。
‌外观完整性‌：筒体表面涂层均匀，无锈蚀、凹坑、变形或修补痕迹（如锡焊、铜焊）。喷嘴、胶管、保险销、压把等操作部件应完好无损，无老化裂纹，连接牢固可靠。
（二）性能与安全要求‌
‌压力指示‌：灭火器压力表指针应处于绿色区域，显示内部压力正常且稳定。
‌灭火剂有效性‌：灭火剂必须干燥、无结块、无变质，充装量误差在国家标准允许范围内。
‌安全性‌：产品结构强度满足耐压试验要求，安全泄压装置功能正常，确保在使用和储存过程中的安全性。
四、验收要求
产品到货需随行提供交货单、该批货物的合格报告或出厂合格证等相关材料（加盖供应商公章）。供应商将产品送到采购人指定的存放地点待验收。由采购人就货物数量、参数等进行验收确认。如存在翻新、假冒、证书不符或外观损坏等情况，采购人有权拒绝收货并要求供应商承担违约责任。
五、其他要求
（一）投标人应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和设计权、版权等。否则，投标供应商应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。
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