**附件1**

采购需求

1. 采购清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **数量** | **单位** | **预算单价**  **（元）** | **备注** |
| **1** | **B-D测试包** | **1** | **包** | **50** | **须与医院在用设备“白象脉动真空蒸汽灭菌器HS-800”匹配使用** |
| **2** | **压力蒸汽灭菌1小时**  **极速生物指示剂** | **1** | **支** | **40** | **须与医院在用设备“新华极速生物阅读器JS-0102-S”兼容，配套使用** |

二、技术参数

（一）B-D测试包

1.使用范围：预真空压力蒸汽灭菌器空气排除效果的检测。

2.规格：独立包装

3.灭菌温度/时间：132℃~134℃/3.5min~4min。

4.有效期：≥24个月。

（二）压力蒸汽灭菌1小时极速生物指示剂

1.使用范围：适用于121℃、132℃、134℃压力蔡汽灭菌效果生物监测。

2.菌种：嗜热脂肪芽孢杆菌ATCC7953。

3.含菌量：1×105cfu/支-5×106cfu/支。

4.储存于15℃-25℃和干燥环境（相对湿度35%-60%），避光（包括太阳光、荧光灯以及紫外线消毒灯光）。

5.有效期；≥24个月。

三、相关要求

1.询价文件要求的采购需求仅作为说明，并没有限制性，供应商在投标中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于采购需求中要求的标准，以满足采购人的需要。

2.供应商所投品牌不做限定，在能满足临床使用需求情况下供应商自行选择产品进行投标，若所投产品不能满足临床使用，采购人有权要求成交商更换产品，由此造成的损失由成交商承担。

3.供应商所投产品有效期不得少于整个产品效期的 2/3；效期低于1/3接近失效的耗材，成交商应满足采购人要求更换货物。在产品使用过程中，确因产品质量原因导致异常情况，成交商应及时邀请厂家技术人员解决问题，费用由成交商负责。因产品质量问题引起的医疗事故、医疗纠纷等一切后果，将由成交商承担所有的责任和相关费用。

4.合同期内，若本次采购耗材纳入带量采购，则根据中选耗材带量政策执行，优先使用带量采购中选企业品牌同类耗材低价产品；合同内此耗材品种若不在带量中选企业之内则停止使用。

5.在服务期内如上级政策变动则以上级政策为准；若遇国家及上级政策要求需重新招标的，合同自动终止，采购人不赔偿成交商任何损失。

注：所有技术参数须提供有效技术支持资料作为佐证，包括但不限于医疗器械产品注册证或第三方权威机构检测报告或测试证书（报告）或产品认证报告或产品制造商官网产品参数截图（加框标记），逐项响应并标明所在页码，以利于评委查找。要求：字迹清晰、要素齐全。