|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件1：寿县人民医院七氟丙烷钢瓶检测、充粉项目** | | | | | | | |
| **序号** | **选项** | **名称** | **型号** | **单位** | **数量** | **单价（元）** | **备注** |
| 1 | 必选项 | 钢瓶瓶体检测 | L | 只 |  | 2000 |  |
| 2 | 容器阀装卸与维护 |  | 只 |  | 160 | 含安全膜片、工作膜片全部更换 |
| 3 | 药剂增补 | HFC-227ea | Kg |  | 80 | 损耗-最终以实际增补量为准 (总药剂量KG） |
| 4 | 压力表更换 |  | 只 |  | 20 |  |
| 5 | 可选项 | 外观补漆 |  | 只 |  | 70 |  |
| 6 | 包装费 |  | 只 |  | 70 |  |
| 7 | 上门拆装 |  | 次 |  | 1200 |  |
| 8 | 运输费 |  | 次 |  | 800 |  |
| 9 | 零配件更换 | 柜式容器阀 | QRF32/4.2 | 只 |  | 300 | 检测损坏需要更换收此项费用,免去瓶头阀装卸维护费，不含电磁阀。 |
| 10 | QRF40/4.2 | 只 |  | 350 |
| 11 | QRF50/4.2 | 只 |  | 400 |
| 12 | 电磁阀 |  | 只 |  | 300 | 与容器阀配套更换 |
| 13 | 连接管 |  | 根 |  | 300 |  |
| 14 | 信号反馈器 |  | 只 |  | 55 |  |
| 15 | 拉杆/抱箍 |  | 套 |  | 10 |  |
| 综合单价 | | | | | | 6115 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：1、以上所有设备及配件需经过相关检测后确定是否可以正常使用，若维保项目产品或配件检测合格，不需进行更换则不收取对应零配件价格。若维保项目产品或配件检测不合格，则按以上清单内单价执行。 2、药剂检验不合格或无药剂情况 ，最终以原钢瓶药剂量为准 。 3、最终价格以实际设备产生量为准。 4、药剂报价有效期3天。  5、资质要求:检测单位需提供相关检测资质《中华人民共和国特种设备检验检测机构核准证》；国家合格评定中心出具的型式检验报告和3C报告证书。  具有气瓶充装人员资质，充装介质名称包含七氟丙烷；药物浓度99.96%及以上。需要(1)营业执照复印件盖公章(2)气瓶充装人员证书复印件盖公章。  投标方中标后自行将钢瓶拉运至投标方检测机构，严格按照技术规范要求及国家相关标准、规定进行七氟丙烷气体钢瓶检测工作。  投标方对检测完成符合要求的七氟丙烷气体钢瓶进行体充装，并将七氟丙烷气体满瓶运送至招标方现场安装完毕后交付验收。 | | | | | | | |