采购需求

一、技术参数
	医用射线防护服参数

	一
	产品用途：主要屏蔽医疗机构中接触X射线的工作人员或X线检查的患者及家属在检查中受到的X线辐射，减少辐射剂量

	二
	适用范围：适用于X射线防护

	三
	技术参数要求

	1
	防护服：分体式（短袖上衣+下裙），配套无铅围领（通用尺寸，材质应与铅衣主体相匹配）

	★1.1
	防护材料：无铅防护纤维材料，环保无毒害。（提供具备法定资质的检测机构出具的材质无毒害测试报告）

	1.2
	产品外部包裹织物：耐磨牛津面料，防水，自带防污涂层

	1.3
	产品辅件：子母粘带或魔术贴能耐受频繁粘贴和撕扯（5000次后拉力保持≥65%）

	★1.4
	铅当量要求：分体防护衣前幅（正面）≥0.5mmpb；后幅（反面）≥0.25mmpb；围领（铅当量≥0.5mmpb）（提供具备法定资质的检测机构出具的检测报告）

	1.5
	尺寸要求：针对不同身高、体重人群的尺寸种类丰富，适合身材：150cm-180cm，特殊体型可定制。

	1.6
	屏蔽效率测试条件要求：≥管电压100KV

	四
	质保期：整体保修≥1年


备注：（1）因各制造商产品注册名称等信息的差异，采购需求中所列产品名称不限于文件所列名称，但产品功能、适用范围必须满足技术参数及临床使用要求。
[bookmark: _GoBack]（2）询价响应文件中带“★”参数须提供包括但不限于产品彩页或产品生产厂家官网产品参数截图或功能界面截图或产品使用（操作）说明书（手册）或具备法定资质的检测机构出具的产品检验报告等有效技术支持资料作为佐证（加框标记），逐项响应并标明所在页码，以利于评委查找。要求：字迹清晰、要素齐全。不接受投标人自行印刷、打印或者手写的技术支持资料。
二、质保及售后服务
（1）投标人所投产品应为推向市场的标准型产品，产品符合国家标准，性能稳定、可靠的原装正品，确保临床使用安全有效。进口产品包装必须附有名称、批号、产地、规格、有效期等国家规定的中文标识。
（2）本项目成交产品须是2026年1月1日后生产的（以产品标签、标识或出厂证明资料为准）。在产品使用过程中，确因产品质量原因导致异常情况，供应商应邀请厂家技术人员解决问题，因产品质量问题引起的医疗事故、医疗纠纷与一切后果，由供应商承担违约责任。
